# Vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšana

Vertikālo zāģēšanas leņķi var iestādīt robežās no 45° (virzienā pa kreisi) līdz 45° (virzienā pa labi).

Lai ātri un precīzi regulētu bieži lietotās vertikālā zāģēšanas leņķa vērtības, leņķa vērtībām 0°, 22,5°, 33,9° un 45° ir paredzētas atdures.

##

- Izņemiet kreiso pārbīdāmo vadotni (19).
- Grieziet kreiso atduri (41), līdz tā fiksējas stāvoklī, kas atbilst vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtībai 45° (pret bultas simbolu).
  Līdz ar to kļūst pieejams pilns kreisais nolieces leņķa diapazons.
- Pavelciet augšup fiksēšanas taustiņu (13).
- Turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (5), nolieciet to sānu virzienā pa kreisi, līdz zāģēšanas leņķa rādītājs parāda vēlamo zāģēšanas leņķa vērtību.
- Noturiet darbinstrumenta galvu šajā stāvoklī un no jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).

##

- Izņemiet labējo pārbīdāmo vadotni (19).
- Grieziet labējo atduri (41), kas atbilst vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtībai 45° (pret bultas simbolu).
  Līdz ar to kļūst pieejams pilns labais nolieces leņķa diapazons.
- Pavelciet augšup fiksēšanas taustiņu (13).
- Pagrieziet iestatīšanas pogu,(21) nedaudz pa kreisi un turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (5), nolieciet to sānu virzienā pa labi, līdz zāģēšanas leņķa rādītājs parāda vēlamo zāģēšanas leņķa vērtību.
- Noturiet darbinstrumenta galvu šajā stāvoklī un no jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).

##

- Izņemiet labo/kreiso pārbīdāmo vadotni (19).
- Pavelciet augšup fiksēšanas taustiņu (13).

Zāģēšanas leņķa standarta vērtība 0°:

- Pagrieziet iestatīšanas pogu (21) nedaudz pa kreisi un salieciet darbinstrumenta galvu no labās puses līdz 0° pozīcijai, līdz tā dzirdami nofiksējas 0° pozīcijā.
- No jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).

Vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības 45°, 33,9° un 22,5°:

- Pagrieziet kreiso vai labējo atduri (41), līdz tā fiksējas stāvoklī, kas atbilst vēlamajai vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtībai (pret bultas simbolu).
- Sasveriet darbinstrumenta galvu līdz atdurei uz kreiso pusi.
  vai
  pagrieziet iestatīšanas pogu (21) nedaudz pa kreisi un turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (5), līdz galam nolieciet to pa kreisi.
- No jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).