# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

- Prieš pradėdami pjauti visada gerai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę (12) ir pastumkite žemyn fiksuojamąjį klavišą (13). Priešingu atveju pjūklo diskas gali užstrigti ruošinyje.

## Įjungimas (žr. L pav.)

- Norėdami elektrinį įrankį įjungti, pirmiausia paspauskite įjungimo blokatorių (6). Tada paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (35) ir laikykite jį paspaustą.

Nuoroda: dėl saugumo įjungimo-išjungimo jungiklio (35) užfiksuoti negalima, dirbant su įrankiu jis visada turi būti laikomas nuspaustas.

## Išjungimas

- Norėdami išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (35).