# Vertikaalse kaldenurga seadmine

Vertikaalset kaldenurka saab seada vahemikus 45° (vasakul) kuni 45° (paremal).

Sageli kasutatavate vertikaalsete kaldenurkade kiireks ja täpseks seadmiseks on nurkade 0°, 22,5°, 33,9° ja 45° jaoks olemas piirikud.

##

- Eemaldage vasakpoolne reguleeritav tugirööbas (19).
- Pöörake vasakut piirikut (41), kuni vertikaalne standardne kaldenurk 45° noolemärgistuse juures fikseerub.
  Nii saate kasutada kogu vasakpoolset pööramispiirkonda.
- Tõmmake fikseerimisnupp (13) üles.
- Pöörake tööriista haara käepidemest (5) vasakule, kuni nurganäidik näitab soovitud vertikaalset kaldenurka.
- Hoidke tööriista haara selles asendis ja vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.

##

- Eemaldage parempoolne reguleeritav tugirööbas (19).
- Pöörake paremat piirikut (41), kuni vertikaalne standardne kaldenurk 45° noolemärgistuse juures fikseerub.
  Nii saate kasutada kogu parempoolset pööramispiirkonda.
- Tõmmake fikseerimisnupp (13) üles.
- Pöörake seadenuppu (21) veidi vasakule ja pöörake tööriista haara käepidemest (5) paremale, kuni nurganäidik näitab soovitud vertikaalset kaldenurka.
- Hoidke tööriista haara selles asendis ja vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.

##

- Eemaldage parempoolne/vasakpoolne reguleeritav tugirööbas (19).
- Tõmmake fikseerimisnupp (13) üles.

Standardne kaldenurk 0°:

- Pöörake seadenuppu (21) veidi vasakule ja pöörake tööriista hoob paremalt üle 0°-asendi, kuni ta kuuldavalt 0°-asendis fikseerub.
- Vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.

Standardsed kaldenurgad 45°, 33,9° ja 22,5°:

- Pöörake vasakut või paremat piirikut (41), kuni soovitud standardne kaldenurk noolemärgistuse juures fikseerub.
- Pöörake tööriista hoob kuni toeni vasakule.
  või
  Pöörake seadenuppu (21) veidi vasakule ja pöörake tööriista hoob käepidemest (5) kuni toeni paremale.
- Vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.