# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φαλτσοπρίονο Radial |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.800
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 4.800
Τύπος λέιζερ | nm | 650
| mW | < 1
Κατηγορία λέιζερ |  | 2
Βάρος | kg | 17,9
Βαθμός προστασίας |  | / II
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 254
Πάχος βασικού στελέχους | mm | 1,4−2,5
Μέγιστο πλάτος κοπής | mm | 3
Διάμετρος τρύπας | mm | 30

Επιτρεπόμενες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού (μέγιστες/ελάχιστες): βλέπε Επιτρεπτές διαστάσεις του επεξεργαζόμενου καμματιού

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις IEC 61000-3-11 και υπόκειται σε σύνδεση υπό όρους. Η συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε περιστασιακές διακυμάνσεις τάσης υπό δυσμενείς συνθήκες ισχύος. Η σύνθετη αντίσταση αυτής της συσκευής έχει οριστεί ως Zactual = 0,094 Ω. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί, ότι το σημείο σύνδεσης, με τη σύνθετη αντίσταση Zmax, στο οποίο πρέπει να συνδεθεί η συσκευή, πληροί την απαίτηση σύνθετης αντίστασης: Zactual ≥ Zmax. Εάν η Zmax είναι άγνωστη, προσδιορίστε τη Zmax σε συνεννόηση με τον προμηθευτή δικτύου ή την αρχή προμήθειας.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.