# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

L’aspirazione polvere/aspirazione trucioli può venire bloccata da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavorazione.

- Spegnere l’elettroutensile ed estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

## Aspirazione propria (vedere Fig. C)

Per un’agevole raccolta dei trucioli, utilizzare un sacchetto raccoglipolvere (46) (accessorio).

- Inserire il sacchetto raccoglipolvere (46) sull’espulsione dei trucioli (37).

Durante l’operazione di taglio, il sacchetto raccoglipolvere non dovrà in alcun caso entrare in contatto con parti mobili dell’utensile.

Svuotare sempre per tempo il sacchetto raccoglipolvere.

- Dopo ogni impiego controllare e pulire il sacchetto per la polvere.

- Per evitare pericolo di incendio, rimuovere il sacchetto per la polvere durante il taglio di alluminio.

## Sistema di aspirazione esterno

Per eseguire l’aspirazione, all’espulsione trucioli (37) si potrà anche collegare un tubo flessibile per aspiratore (Ø 35 mm).

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o asciutte.