# Regolazione del raggio laser

Avvertenza: Per verificare il funzionamento del laser, l’elettroutensile dovrà essere collegato all’alimentazione.

- Durante la regolazione del laser (ad es. spostando il braccio dell’utensile), non premere in alcun caso l’interruttore di avvio/arresto. Un avviamento accidentale dell’elettroutensile può causare lesioni.

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Ruotare il banco sega (29) fino alla tacca (15) di 0°. La levetta dovrà innestare nella tacca in modo percettibile.

Per poter garantire tagli precisi, dopo un utilizzo intensivo dell’utensile, controllare i raggi laser e, all’occorrenza, procedere ad una nuova impostazione.
Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.
Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

## Verifica (vedere fig. S1)

- Tracciare sul pezzo in lavorazione una linea di taglio diritta.
- Condurre lentamente verso il basso il braccio dell’utensile, agendo sull’impugnatura (5).
- Posizionare il pezzo in lavorazione in modo che i denti della lama siano allineati con la linea di taglio.
- Mantenere il pezzo in lavorazione in tale posizione e riportare lentamente verso l’alto il braccio dell’utensile.
- Fissare saldamente il pezzo in lavorazione.
- Attivare il raggio laser mediante l’interruttore (36).

Il raggio laser deve essere allineato per l’intera lunghezza con la linea di taglio sul pezzo in lavorazione anche se il braccio dell’utensile viene condotto verso il basso.

## Regolazione (vedere fig. S2)

- Ruotare la vite di regolazione (61) con un cacciavite di tipo idoneo, sino a quando il raggio laser non risulti parallelo, sull’intera lunghezza, alla linea di taglio sul pezzo in lavorazione.

Una rotazione in senso antiorario muove il raggio laser da sinistra verso destra, una rotazione in senso orario muove il raggio laser da destra verso sinistra.