# Parçaların montajı

- Aletle birlikte teslim edilen bütün parçaları ambalajdan dikkatli biçimde çıkarın.
- Bütün ambalaj malzemesini elektrikli aletten ve birlikte teslim edilen aksesuardan alın.

- Birlikte teslim edilen alet elemanlarının rahatça monte edilebilmesi için elektrikli el aletinin nakliye konumunda olması gerekir.

## Testere tezgahı uzatmalarının monte edilmesi (bkz. resim A1)

Ek testere tezgahı genişletmesi için elektrikli el aletinin hem sol hem de sağ tarafına testere tezgahı uzatmaları monte edebilirsiniz.

- Kilitleme vidalarını (43) testere tezgahı uzatmalarından bir yıldız tornavida ile sıkın.
- Elektrikli el aletini yana döndürün.
- Elektrikli el aletinin her iki tarafındaki testere tezgahı uzatmalarını (16) öngörülen deliklere girebilecekleri kadar itin.
- Dışarı çekmeyi sabitlemek için, kilitleme vidalarını (43) testere tezgahı uzatmalarına geri vidalayın.

## İş parçası desteklerinin monte edilmesi (Bakınız: Resim A2)

İş parçası destekleri (17) elektrikli el aletinin soluna, sağına veya önüne konumlandırılabilir. Esnek takma sistemi size çeşitli uzatma veya genişletme varyasyonları sunar (Bakınız: Resim G).

- İş parçası desteğini (17) elektrikli el aletindeki yuvalara (44) veya ikinci iş parçası desteğinin yuvalarına (45) gerektiği gibi yerleştirin.

- Elektrikli el aletini asla iş parçası desteklerinden tutarak taşımayın.
  Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın.