# Khóa an toàn dùng khi di chuyển (xem Hình E)

Khóa an toàn dùng khi di chuyển (25) cho phép xử lý dụng cụ điện dễ dàng hơn khi di chuyển máy đến các địa điểm làm việc khác nhau.

## Tháo Khóa Máy (Vị Trí Hoạt Động)

- Ấn nhẹ dụng cụ xuống ở vị trí tay nắm (5) để nhả khóa an toàn dùng khi di chuyển (25).
- Kéo khóa an toàn dùng khi di chuyển (25) hoàn toàn rời ra ngoài.
- Nhấc tay máy lên từ từ.

## Bảo Vệ An Toàn Máy (Vị Trí Di Chuyển)

- Nới lỏng vít định vị (1), nếu vít này kẹp thiết bị trượt (2). Kéo tay máy hoàn toàn về phía trước và siết chặt vít khóa trở lại để khóa thiết bị trượt.
- Vặn vít điều chỉnh (23) lên.
- Để khóa bàn cưa (29), siết chặt vít khóa (12).
- Hãy quay tay máy xuống bằng tay nắm (5) cho đến khi khóa an toàn dùng để di chuyển (25) được ấn hoàn toàn vào trong.

Cần máy lúc này đã được khóa an toàn lại để chuyển vận.