# Kiểm tra và điều chỉnh các thiết lập cơ bản

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.
Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.

Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

##

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Xoay bàn cưa (29) đến mấu khóa (15) để đạt 0°. Cần phải ăn khớp vào mấu khóa.
- Hãy kéo nút khóa (13) lên trên.
- Xoay nhẹ núm điều chỉnh (21) sang bên trái và quay tay máy từ bên phải qua vị trí 0° cho đến khi nó khớp vào vị trí 0°.
- Hãy nhấn nút khóa (13) xuống dưới lần nữa.

### Kiểm tra (xem Hình T1)

- Đặt tam giác góc (62) với góc 90° khít với lưỡi cưa (49) giữa bàn cưa (29) và lưỡi cưa trên bàn cưa (29).

Chân tam giác góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa (49) dọc theo toàn bộ chiều dài.

### Điều chỉnh (xem Hình T2)

- Nới lỏng đai ốc hãm của vít cữ chặn (63) bằng chìa vặn điều cữ hoặc chìa vặn ống lồng thông dụng.
- Vặn vít cữ chặn vào hoặc ra (63) cho đến khi chân của tam giác góc ngang bằng (62) với lưỡi cưa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Hãy nhấn nút khóa (13) xuống dưới lần nữa.
- Sau đó, siết chặt đai ốc hãm của vít cữ chặn (63) một lần nữa.

Nếu chỉ báo góc (55) không nằm thẳng với vạch 0° trên thước (56) sau khi điều chỉnh, hãy nới lỏng vít (65) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips thông dụng và căn chỉnh chỉ báo góc dọc theo vạch 0° (xem Hình W).

##

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Xoay bàn cưa (29) đến mấu khóa (15) để đạt 0°. Cần phải ăn khớp vào mấu khóa.
- Tháo thanh chắn điều chỉnh được bên phải (19).
- Xoay cữ chặn bên phải (41), đến khi góc xiên tiêu chuẩn 45° khớp vào dấu mũi tên.
- Hãy kéo nút khóa (13) lên trên.
- Hãy xoay nhẹ núm điều chỉnh (21) sang trái và quay tay máy bằng tay cầm (5) sang bên phải đến cữ chặn.

### Kiểm tra (xem Hình U1)

- Đặt tam giác góc (62) với góc 45° khít với lưỡi cưa (49) giữa bàn cưa (29) và lưỡi cưa bên phải trên bàn cưa.

Chân tam giác góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa (49) dọc theo toàn bộ chiều dài.

### Điều chỉnh (xem Hình U2)

- Nới lỏng đai ốc hãm của vít cữ chặn (40) bằng chìa vặn điều cữ hoặc chìa vặn ống lồng thông dụng.
- Vặn vít cữ chặn vào hoặc ra (40) cho đến khi chân của tam giác góc ngang bằng (62) với lưỡi cưa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Hãy nhấn nút khóa (13) xuống dưới lần nữa.
- Sau đó, siết chặt đai ốc hãm của vít cữ chặn (40) một lần nữa.

Nếu chỉ báo góc (55) không nằm thẳng với vạch 45° của thước (56) sau khi điều chỉnh, trước tiên hãy kiểm tra một lần nữa thiết lập 0° cho góc xiên đứng và chỉ báo góc. Sau đó, lặp lại bước điều chỉnh góc xiên đứng 45°.

##

- Đưa máy vào vị trí vận chuyển.
- Nới lỏng núm khóa (12) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Nhấn nút khóa (11) xuống dưới và xoay bàn cưa (29) đến rãnh khía (15) 0°.
- Nhả lại nút khóa (11). Bàn cưa phải ăn khớp vào mấu khóa.
- Tháo các thanh chắn điều chỉnh được (19).

### Kiểm tra (xem hình V1)

- Đặt tam giác góc (62) với góc 90° khít với lưỡi cưa (49) giữa ray chặn (18) và lưỡi cưa trên bàn cưa (29).

Chân tam giác góc phải nằm ngang bằng với ray chặn dọc theo toàn bộ chiều dài.

### Điều chỉnh (xem Hình V2)

- Bạn hãy nới lỏng vít lục giác chìm (64) bằng chìa vặn lục giác kèm theo dụng cụ (24).
- Vặn thước dẫn hướng (18) cho đến khi tam giác góc ngang bằng dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Siết chặt các vít lại như cũ.

##

- Hãy kéo nút khóa (13) lên trên.
- Xoay nhẹ núm điều chỉnh (21) sang bên trái và quay tay máy từ bên phải qua vị trí 0° cho đến khi nó khớp vào vị trí 0°.
- Hãy nhấn nút khóa (13) xuống dưới lần nữa.

### Kiểm tra

Chỉ báo góc (55) phải ở trong một vạch có dấu 0° của thước đo (56).

### Điều chỉnh

- Nới lỏng ốc vít (65) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh chỉ báo dọc theo dấu góc 0°.
- Siết chặt vít lại như trước.

##

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Xoay bàn cưa (29) đến mấu khóa (15) để đạt 0°. Cần phải ăn khớp vào mấu khóa.

### Kiểm tra

Chỉ báo góc (14) phải ở trong một vạch có dấu 0° của thước đo (30).

### Điều chỉnh

- Nới lỏng ốc vít (66) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh chỉ báo dọc theo dấu góc 0°.
- Siết chặt vít lại như trước.