# การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช ให้‌บริการ‌บำรุง‌รักษา‌ได้‌รวดเร็ว‌และ‌เชื่อถือได้

##

- จัดวาง‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย (29) ไปที่ร่อง (15) สำหรับ 0° คันปรับ ต้องล็อคเข้าที่ในร่องอย่างรู้สึกได้
- ดึงปุ่มล็อค (13) ขึ้นด้านบน
- หมุนสวิตช์ปรับตั้ง (21) ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย แล้วเลื่อนแขนเครื่องมือจากด้านขวาไปยังตำแหน่ง 0° จนกระทั่งได้ยินเสียงล็อคเข้าที่ที่ตำแหน่ง 0°
- ดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง

### การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ T1)

- ตั้งสามเหลี่ยมมุมฉาก (62) โดยทำมุม 90° กับใบเลื่อย (49) ระหว่างโต๊ะเลื่อย (29) และใบเลื่อยบนโต๊ะเลื่อย (29)

ขาของสามเหลี่ยมมุมฉากต้องทาบเรียบกับใบเลื่อย (49) ตลอดความยาวทั้งหมด

### การปรับ (ดูภาพประกอบ T2)

- คลายน็อตล็อคของสกรูหยุด (63) โดยใช้ประแจแหวนหรือประแจปากตายที่มีจำหน่ายทั่วไป
- หมุนสกรูหยุด (63) เข้าหรือออกจนกระทั่งขาของสามเหลี่ยมวัดมุม (62) อยู่ในระนาบเดียวกับใบเลื่อยตลอดความยาว
- ดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง
- จากนั้นให้ขันน็อตล็อคของสกรูหยุด (63) ให้แน่นอีกครั้ง

ในกรณีที่เข็มชี้มุม (55) ไม่อยู่ตรงกับเครื่องหมาย 0° บนสเกล (56) หลังจากการปรับ ให้คลายสกรู (65) โดยใช้ไขควงหัวแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป แล้วจัดวางตำแหน่งเข็มชี้มุมให้ตรงกับเครื่องหมาย 0° (ดูภาพประกอบ W)

##

- จัดวาง‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย (29) ไปที่ร่อง (15) สำหรับ 0° คันปรับ ต้องล็อคเข้าที่ในร่องอย่างรู้สึกได้
- ถอดรางกั้นแบบปรับได้ด้านขวา (19).
- หมุนตัวหยุดด้านขวา (41) จนกระทั่งมุมข้อต่อมาตรฐานที่ 45° ล็อคเข้าที่ตรงเครื่องหมายลูกศร
- ดึงปุ่มล็อค (13) ขึ้นด้านบน
- หมุนสวิตช์ปรับตั้ง (21) ไปทางด้านซ้าย แล้วใช้มือจับ (5) เลื่อนแขนเครื่องมือไปทางด้านขวาจนสุด

### การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ U1)

- วางสามเหลี่ยมวัดมุม (62) ที่มีมุม 45° ลงบนโต๊ะเลื่อยโดยให้อยู่ในระนาบเดียวกับใบเลื่อย (49) ระหว่างโต๊ะเลื่อย (29) กับใบเลื่อยด้านขวา

ขาของสามเหลี่ยมวัดมุมต้องอยู่ในระนาบเดียวกับใบเลื่อย (49) ตลอดความยาว

### การปรับ (ดูภาพประกอบ U2)

- คลายน็อตล็อคของสกรูหยุด (40) โดยใช้ประแจแหวนหรือประแจปากตายที่มีจำหน่ายทั่วไป
- หมุนสกรูหยุด (40) เข้าหรือออกจนกระทั่งขาของสามเหลี่ยมวัดมุม (62) อยู่ในระนาบเดียวกับใบเลื่อยตลอดความยาว
- ดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง
- จากนั้นให้ขันน็อตล็อคของสกรูหยุด (40) ให้แน่นอีกครั้ง

ในกรณีที่เข็มชี้มุม (55) ไม่อยู่ตรงกับเครื่องหมาย 45° บนสเกล (56) หลังจากการปรับ ในขั้นแรกให้ตรวจสอบการปรับ 0° สำหรับมุมข้อต่อในแนวตั้งและเข็มชี้มุมอีกครั้ง จากนั้นให้ปรับมุมข้อต่อในแนวตั้ง 45° ซ้ำ

##

- จัดวาง‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่ง‌ขนย้าย
- คลายลูกบิดล็อค (12) หากถูกขันจนแน่น
- ดันปุ่มล็อค (11) ลงด้านล่าง แล้วหมุนโต๊ะเลื่อย (29) จนถึงร่อง (15) สำหรับ 0°
- ปล่อยปุ่มล็อค (11) อีกครั้ง โต๊ะเลื่อยต้องล็อคเข้าที่ในร่องอย่างรู้สึกได้
- ถอดรางกั้นแบบปรับได้ (19)

### การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ V1)

- ตั้งสามเหลี่ยมมุมฉาก (62) โดยทำมุม 90° กับใบเลื่อย (49) ระหว่างแผ่นกั้น (18) และใบเลื่อยบนโต๊ะเลื่อย (29).

ขาของสามเหลี่ยมมุมฉากต้องทาบเรียบกับแผ่นกั้นตลอดความยาวทั้งหมด

### การปรับ (ดูภาพประกอบ V2)

- คลายสกรูหัวจมหกเหลี่ยมทั้งหมด (64) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (24) ที่จัดส่งมา
- หมุนแผ่นกั้น (18) ไปจนสามเหลี่ยมมุมฉากทาบเรียบตลอดความยาวทั้งหมด
- ขัน‌สกรู‌กลับให้แน่นอีกครั้ง

##

- ดึงปุ่มล็อค (13) ขึ้นด้านบน
- หมุนสวิตช์ปรับตั้ง (21) ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย แล้วเลื่อนแขนเครื่องมือจากด้านขวาไปยังตำแหน่ง 0° จนกระทั่งได้ยินเสียงล็อคเข้าที่ที่ตำแหน่ง 0°
- ดันปุ่มล็อค (13) ลงด้านล่างอีกครั้ง

### การตรวจสอบ

เข็มชี้มุม (55) ต้องอยู่ในแนวเส้นขีด 0° ของมาตราส่วน (56)

### การปรับ

- คลายสกรู (65) โดยใช้ไขควงปากแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป และวางแนวเข็มชี้มุมเทียบกับเส้นขีด 0°
- ขัน‌สกรูกลับเข้าให้แน่น

##

- วาง‌เครื่อง‌ใน‌ตำแหน่ง‌ทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย (29) ไปจนถึงช่องกัก (15) สำหรับ 0° คันปรับ ต้องขบเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้

### การตรวจสอบ

เข็มชี้มุม (14) ต้องอยู่ในแนวเส้นขีด 0° ของมาตราส่วน (30)

### การปรับ

- คลายสกรู (66) โดยใช้ไขควงปากแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป และวางแนวเข็มชี้มุมเทียบกับเส้นขีด 0°
- ขัน‌สกรู‌กลับให้แน่นอีกครั้ง