# 校正雷射

提示：若要測試雷射功能，電動工具必須連接電源。

- 校正雷射時（例如移動機臂時）千萬不可按壓起停開關。不小心啟動電動工具可能造成人員受傷。

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (29) 轉至 0° 刻槽 (15)。必須可感覺到撥桿 卡入刻槽。

為確保精準鋸切，在頻繁使用之後必須檢查雷射光束，必要時得做適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。
博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

## 檢查（請參考圖 S1）

- 在工件上畫一條筆直鋸線。
- 利用把手 (5) 緩慢地將機臂往下拉。
- 調整工件，讓鋸片上的鋸齒靠在鋸線上。
- 讓工件保持在這個位置並握牢它，再度慢慢向上提起機臂。
- 請確實夾緊工件。
- 請您利用開關 (36) 啟動雷射光束。

即便在放下機臂的時候，雷射也必須與工件上的鋸線全長對齊。

## 調整（請參考圖 S2）

- 請用合適的螺絲起子轉動調整螺栓 (61)，讓雷射光束與工件上的鋸線全長對齊。

逆時針旋轉時，雷射光束會由左向右移動。順時針旋轉時，雷射光束會由右向左移動。