# Vaakasuuntaisen jiirikulman asetus

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.

## Vaakasuuntaisen perusjiirikulman asetus (katso kuva J)

Sahapöydässä on lovet (15) usein käytettyjen vaakasuuntaisten jiirikulmien nopeaa ja tarkkaa säätöä varten:

vasen | oikea
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Avaa lukkonuppi (12), jos se on kiinni.
- Paina lukituspainiketta (11) alaspäin ja käännä sahapöytää (29) lukkonupin avulla vasemmalle tai oikealle, kunnes kulmaosoitin (14) osoittaa haluttua vaakasuuntaista perusjiirikulmaa.
- Vapauta lukituspainike (11). Sahapöydän tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Kiristä lukkonuppi (12).

## Vapaavalintaisen vaakasuuntaisen jiirikulman asetus

Vaakasuuntaista jiirikulmaa voi säätää vasemman puolen 47° ja oikean puolen 52° välisellä alueella.

- Avaa lukkonuppi (12), jos se on kiinni.
- Paina lukituspainiketta (11) alaspäin ja käännä sahapöytää (29) lukkonupin avulla vasemmalle tai oikealle, kunnes kulmaosoitin (14) osoittaa haluttua vaakasuuntaista jiirikulmaa.
- Vapauta lukituspainike (11).
- Kiristä lukkonuppi (12).