# การปรับมุมเอียงในแนวนอน

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน

## การปรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวนอน (ดูภาพประกอบ J)

สำหรับการตั้งมุมเอียงในแนวนอนที่ใช้บ่อยให้ได้รวดเร็วและแม่นยำให้ใช้ช่องกัก (15) ที่โต๊ะเลื่อย:

ซ้าย | ขวา
--- | ---
0°
45°; 22.5°; 15° | 15°; 22.5°; 45°

- คลายลูกบิดล็อค (12) หากถูกขันจนแน่น
- ดันปุ่มล็อค (11) ลงด้านล่าง แล้วหมุนโต๊ะเลื่อย (29) ที่ลูกบิดล็อคไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจนกระทั่งเข็มชี้มุม (14) ชี้ไปที่มุมข้อต่อมาตรฐานในแนวนอนที่ต้องการ
- ปล่อยปุ่มล็อค (11) อีกครั้ง โต๊ะเลื่อยต้องล็อคเข้าที่ในร่องอย่างรู้สึกได้
- ขันลูกบิดล็อค (12) กลับ‌เข้าที่‌‌อีกครั้ง

## การปรับมุมข้อต่อในแนวนอนทั้งหมด

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 47° (ด้านซ้าย) ถึง 52° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อค (12) หากถูกขันจนแน่น
- ดันปุ่มล็อค (11) ลงด้านล่าง แล้วหมุนโต๊ะเลื่อย (29) ที่ลูกบิดล็อคไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจนกระทั่งเข็มชี้มุม (14) ชี้ไปที่มุมข้อต่อในแนวนอนที่ต้องการ
- ปล่อยปุ่มล็อค (11) อีกครั้ง
- ขันลูกบิดล็อค (12) กลับ‌เข้าที่‌‌อีกครั้ง