# Technische gegevens

Radiaalzaag |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1800
Onbelast toerental | min–1 | 4800
Lasertype | nm | 650
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
Gewicht | kg | 17,9
Isolatieklasse |  | / II
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter | mm | 254
Zaagbladdikte | mm | 1,4−2,5
Max. zaagbreedte | mm | 3
Asgatdiameter | mm | 30

Toegestane werkstukafmetingen (maximaal/minimaal): zie Toegestane werkstukafmetingen

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Het apparaat voldoet aan de vereisten van IEC 61000-3-11 en is afhankelijk van voorwaardelijke aansluiting. Het apparaat kan onder ongunstige stroomomstandigheden incidentele spanningsschommelingen veroorzaken. De impedantie van dit apparaat is ingesteld als Zwerkelijk = 0,094 Ω. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aansluitpunt, met de impedantie Zmax, waarop het apparaat wordt aangesloten, voldoet aan de impedantievereiste: Zwerkelijk ≥ Zmax. Als Zmax onbekend is, bepaal dan Zmax in overleg met de netwerkbeheerder of de energieleverancier.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.