# Проверка и настройка на основните параметри

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извър‌шена бързо и качествено в оторизиран сервиз за елек‌троинструменти на Бош.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Завъртете масата на циркуляра (29) до надреза (15) за 0°. Лостът трябва да се захване в надреза с отчетливо прещракване.
- Изтеглете бутона за фиксиране (13) нагоре.
- Завъртете копчето за регулиране (21) леко наляво и наклонете рамото на инструмента надясно през позиция 0° докато не се фиксира осезаемо в позиция 0°.
- Натиснете бутона за фиксиране (13) отново надолу.

### Проверка (вж. фиг. T1)

- Поставете ъгловия триъгълник (62) с ъгъл от 90° плътно към циркулярния диск (49) между масата на циркуляра (29) и циркулярния диск върху масата на циркуляра (29).

Рамото на ъгловия триъгълник трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (49).

### Регулиране (вж. фиг. T2)

- Развийте контрагайката на опорния винт (63) с обикновен гаечен ключ или ключ звезда.
- Завийте или развийте опорния винт (63) дотолкова, че рамото на ъгловия триъгълник (62) да се подравни по цялата дължина спрямо циркулярния диск.
- Натиснете бутона за фиксиране (13) отново надолу.
- След това отново затегнете контра-гайката на опорния винт (63).

Ако след настройването ъгловият индикатор (55) не е на една линия с маркировката 0° на скалата (56), развийте винта (65) с обикновена отвертка и подравнете стрелката спрямо маркировката 0° (вж. фиг. W).

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Завъртете масата на циркуляра (29) до надреза (15) за 0°. Лостът трябва да се захване в надреза с отчетливо прещракване.
- Свалете дясната регулируема опорна шина (19).
- Завъртете дясната опора (41) докато маркировката със стрелка попадне с прещракване в стандартен ъгъл на скосяване 45°.
- Изтеглете бутона за фиксиране (13) нагоре.
- Завъртете наляво копчето за регулиране (21) наляво и наклонете рамото на инструмента за ръкохватката (5) до упор надясно.

### Проверка (вж. фиг. U1)

- Поставете ъгловия триъгълник (62) с ъгъл от 45° плътно към циркулярния диск (49) между масата на циркуляра (29) и циркулярния диск върху масата на циркуляра.

Рамото на ъгловия триъгълник трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (49).

### Регулиране (вж. фиг. U2)

- Развийте контрагайката на опорния винт (40) с обикновен гаечен ключ или ключ звезда.
- Завийте или развийте опорния винт (40) дотолкова, че рамото на ъгловия триъгълник (62) да се подравни по цялата дължина спрямо циркулярния диск.
- Натиснете бутона за фиксиране (13) отново надолу.
- След това отново затегнете контра-гайката на опорния винт (40).

Ако след настройването стрелката (55) не показва точно маркировката 45° на скалата (56), първо проверете още веднъж вертикалния наклон 0° и позицията на стрелката. След това отново настройте наклон на вертикалния срез 45°.

##

- Поставете електроинструмента в позиция за транспортиране.
- Освободете застопоряващата ръкохватка (12), ако е затегната.
- Натиснете бутона за фиксиране (11) надолу и завъртете масата на циркуляра (29) до надреза (15) за 0°.
- Отпуснете отново бутона за фиксиране (11). Масата на циркуляра трябва да се фиксира отчетливо в надреза.
- Отстранете регулируемите опорни шини (19).

### Проверка (вж. фиг. V1)

- Поставете ъгловия триъгълник (62) с ъгъл от 90° плътно към циркулярния диск (49) между опорната шина (18) и циркулярния диск върху масата на циркуляра (29).

Рамото на ъгловия триъгълник трябва да е плътно легнало спрямо опорната шина по цялата си дължина.

### Регулиране (вж. фиг. V2)

- Разхлабете всички винтове с вътрешен шестограм (64) с доставения ключ с вътрешен шестограм (24).
- Завъртете опорната шина (18) докато ъгловият триъгълник не прилепне по цялата дължина.
- Отново затегнете винтовете.

##

- Изтеглете бутона за фиксиране (13) нагоре.
- Завъртете копчето за регулиране (21) леко наляво и наклонете рамото на инструмента надясно през позиция 0° докато не се фиксира осезаемо в позиция 0°.
- Натиснете бутона за фиксиране (13) отново надолу.

### Проверка

Ъгловият индикатор (55) трябва да е подравнен спрямо маркировката 0° на скалата (56).

### Регулиране

- Развийте винта (65) с кръстата отвертка и подравнете ъгловия индикатор спрямо маркировката 0°.
- Затегнете винта отново.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Завъртете масата на циркуляра (29) до надреза (15) за 0°. Лостът трябва да се захване в канала с отчетливо прещракване.

### Проверка

Стрелката (14) трябва да е подравнена спрямо маркировката 0 на скалата (30).

### Регулиране

- Развийте винта (66) с кръстата отвертка и подравнете стрелката за ъгъла спрямо маркировкатаr 0°.
- Затегнете винта отново.