# ضبط زوايا الشطب العمودية

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الرأسية في نطاق يبلغ 45° (ناحية اليسار) حتى 45° (ناحية اليمين).

للضبط السريع والدقيق لزوايا الشطب العمودية المستخدمة غالبًا، تم تحديد مصادمات للزوايا 0° و 22,5° و 33,9° و 45°.

##

- اخلع سكة المصادمة اليسرى القابلة للضبط (19).
- أدر المصادم الأيسر (41)، إلى أن تثبت زاوية الشطب العمودية القياسية 45°‏ عند علامة السهم.
  يتوفر بذلك مجال الحركة الأيسر الكامل.
- اسحب زر التثبيت (13) لأعلى.
- قم بتحريك ذراع العدة من المقبض (5) إلى اليسار، إلی أن يشير مؤشر الزاوية إلی زاوية الشطب المائل العمودية المرغوبة.
- ثبت ذراع العدة في هذا الوضع واضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.

##

- اخلع سكة المصادمة اليمنى القابلة للضبط (19).
- أدر المصادم الأيمن (41)، إلى أن تثبت زاوية الشطب القياسية العمودية 45°‏ عند علامة السهم.
  يتوفر بذلك مجال الحركة الأيمن الكامل.
- اسحب زر التثبيت (13) لأعلى.
- أدر زر الضبط (21) نحو اليسار قليلًا وقم بتحريك ذراع العدة من المقبض (5) إلى اليمين، إلى أن يشير مؤشر الزاوية إلی زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- ثبت ذراع العدة في هذا الوضع واضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.

##

- اخلع سكة المصادمة اليمنى/اليسرى القابلة للضبط (19).
- اسحب زر التثبيت (13) لأعلى.

زاوية الشطب القياسية 0°:

- أدر زر الضبط (21) نحو اليسار قليلًا وقم بتحريك ذراع العدة من اليمين مرورًا بوضع 0°، إلى أن يثبت بصوت مسموع في الوضع 0°.
- اضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.

زوايا الشطب القياسية 45° و 33,9° و 22,5°:

- أدر المصادم الأيسر أو الأيمن (41)، إلى أن تثبت زاوية الشطب العمودية القياسية المرغوبة عند علامة السهم.
- حرك ذراع العدة إلى اليسار حتى النهاية.
  أو
  أدر زر الضبط (21) نحو اليسار قليلًا وقم بتحريك ذراع العدة من المقبض (5) إلى اليمين حتى النهاية.
- اضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.