# Көлденең еңіс бұрышын реттеу

- Электр құралын жұмыс күйіне келтіріңіз.

## Горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу (J суретін қараңыз)

Жиі пайдаланылатын еңіс бұрыштарын жылдам әрі дәлме-дәл реттеу үшін аралау үстелінде ойықтар (15) бар:

сол жақ | оң жақ
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Бекіткіш тетік (12) тартылған болса, оны босатыңыз.
- Бұғаттау түймесін (11) төмен басып, аралау үстелін (29), бұрыш индикаторы (14) қажетті стандартты көлденең еңіс бұрышын көрсеткенше, бекіткіш тетігінен солға немесе оңға бұраңыз.
- Бұғаттау түймесін (11) қайтадан жіберіңіз. Аралау үстелі ойыққа шерту дыбысымен тірелуі керек.
- Бекіткіш тетікті (12) қайтадан тартыңыз.

## Кез келген көлденең еңіс бұрышын реттеу

Көлденең еңіс бұрышын 47° (сол жақ) және 52° (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

- Бекіткіш тетік (12) тартылған болса, оны босатыңыз.
- Бұғаттау түймесін (11) төмен басып, аралау үстелін (29), бұрыш индикаторы (14) қажетті көлденең еңіс бұрышын көрсеткенше, бекіткіш тетігінен солға немесе оңға бұраңыз.
- Бұғаттау түймесін (11) қайтадан жіберіңіз.
- Бекіткіш тетікті (12) қайтадан тартыңыз.