# Työn valmistelu

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

Pitkät ja painavat työkappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

Sahapöytää voi pidentää vasemmalle ja oikealle puolelle sahapöydän pidennysosien (16) avulla.

- Avaa kiristysruuvi (42).
- Vedä sahapöydän pidennysosaa (16) tarvittavan pituuden verran ulospäin.
- Lukitse sahapöydän pidennysosa paikalleen kiristysruuvilla (42).

Työkappaletukien (17) joustavakäyttöinen asennusjärjestelmä mahdollistaa erilaisia pidennys- ja levennysvaihtoehtoja.

- Työnnä sahan käyttötarpeen mukaan työkappaletuki (17) sähkötyökalussa oleviin pidikkeisiin (44) tai toisen työkappaletuen pidikkeisiin (45).

- Älä missään tapauksessa kanna sähkötyökalua työkappaletukien varassa.
  Käytä sähkötyökalun kuljetukseen vain kuljetusvarusteita.

##

Vasen tai oikea säädettävä ohjainkisko (19) täytyy irrottaa, jos sahaat pystysuuntaisia jiirikulmia.

- Avaa siipiruuvit (38).
- Irrota säädettävä ohjainkisko (19).

Aseta säädettävä ohjainkisko (19) pystysuuntaisen jiirikulman sahauksen jälkeen takaisin paikalleen ja kiristä siipiruuvit (38).

##

Parhaan mahdollisen työturvallisuuden varmistamiseksi työkappale täytyy aina kiinnittää paikalleen.
Älä työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä kiinnitettäviksi.

### Pystysuuntainen lukitus

- Paina työkappaletta ohjainkiskoja (18) ja (19) vasten.
- Asenna mukana toimitettu ruuvipuristin (20) valitsemaasi reikään (39).
- Avaa siipiruuvia (51) ja säädä ruuvipuristin sopivaan mittaan työkappaleen mukaan. Kiristä siipiruuvi.
- Lukitse työkappale kiristämällä kierretankoa (52).

### Lukitus vaakatasoon

- Ruuvaa siipiruuvi (53) irti ja vedä ruuvipuristimen osat erilleen.
- Asenna sitten ”supistettu” ruuvipuristin (20) tapin (54) kanssa valitsemaasi reikään (28).
- Paina työkappale sahapöytää (29) vasten.
- Lukitse työkappale kiristämällä kierretankoa (52).

### Työkappaleen irrotus

- Avaa ruuvipuristin kiertämällä kierretankoa (52) vastapäivään.