# Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja

Vertikalni ugao iskošenja može da se podešava u oblasti od 45° (sa leve strane) do 45° (sa desne strane).

Za brzo i precizno podešavanje vertikalnih uglova iskošenja koji se često koriste, predviđeni su graničnici za uglove 0°, 22,5°, 33,9° i 45°.

##

- Uklonite levu podesivu graničnu šinu (19).
- Okrećite levi ili desni graničnik (41), sve dok vertikalni standardni ugao iskošenja od 45° ne ulegne na marker sa strelicom.
  Tako stoji na raspolaganju kompletno levo područje zakretanja.
- Povucite taster za blokadu (13) nagore.
- Zakrenite ručku ručice alata (5) nalevo dok uglomer ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite ručicu alata u tom položaju i pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.

##

- Uklonite desnu podesivu graničnu šinu (19).
- Okrećite desni graničnik (41), sve dok vertikalni standardni ugao iskošenja od 45° ne ulegne na marker sa strelicom.
  Tako stoji na raspolaganju kompletno desno područje zakretanja.
- Povucite taster za blokadu (13) nagore.
- Okrenite dugme za podešavanje (21) malo nalevo i zakrećite ručicu alata pomoću ručke (5) nadesno dok uglomer ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite ručicu alata u tom položaju i pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.

##

- Uklonite desnu/levu podesivu graničnu šinu (19).
- Povucite taster za blokadu (13) nagore.

Standardni ugao iskošenja 0°:

- Okrenite dugme za podešavanje (21) malo nalevo i zakrećite ručicu alata zdesna preko položaja 0°, sve dok zvučno ne ulegne u položaju 0°.
- Ponovo pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.

Standardni ugao iskošenja 45°, 33,9° i 22,5°:

- Okrećite levi ili desni graničnik (41), sve dok željeni standardni ugao iskošenja ne ulegne na marker sa strelicom.
- Zakrenite ručicu alata do graničnika nalevo.
  ili
  Okrenite dugme za podešavanje (21) malo nalevo i zakrenite ručicu alata pomoću ručke (5) nadesno do graničnika.
- Ponovo pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.