# Yatay gönye açısının ayarlanması

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.

## Yatay standart gönye açısının ayarlanması (Bakınız: Resim J)

Sık kullanılan yatay gönye açılarının hızlı ve hassas biçimde ayarlanması için testere tezgahına oluklar (15) yerleştirilmiştir:

sol | sağ
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (12) gevşetin.
- Kilitleme düğmesine (11) ve açı göstergesi (14) istenen standart yatay gönye açısını gösterene kadar testere tezgahını (29) sabitleme topuzu ile sola veya sağa çevirin.
- Kilitleme düğmesini (11) tekrar serbest bırakın. Testere tezgahı belirgin bir şekilde çentiğe oturmalıdır.
- Sabitleme topuzunu (12) tekrar sıkın.

## İstenen yatay gönye açısının ayarlanması

Yatay gönye açısı 47° (sol) ile 52° (sağ) arasında ayarlanabilir.

- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (12) gevşetin.
- Kilitleme düğmesine (11) basın ve açı göstergesi (14) istenen yatay gönye açısını gösterene kadar testere tezgahını (29) sabitleme topuzu ile sola veya sağa çevirin.
- Kilitleme düğmesini (11) tekrar serbest bırakın.
- Sabitleme topuzunu (12) tekrar sıkın.