# Tekniset tiedot

Iskuporakone |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nimellinen ottoteho | W | 570 | 600 | 600 | 630
Suurin antoteho | W | 300 | 300 | 300 | 300
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000
Iskuluku | min-1 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–48 000
Nimellinen ‌vääntömomentti | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Karakaulan halkaisija | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Reiän maks. Ø
Betoni | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Tiiliseinä | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Teräs | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Puu | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Pyörimissuunta myötä-/vastapäivään |  | ● | ● | ● | ●
Istukan aukeama | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Suojausluokka |  | / II | / II | / II | / II

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.