# Technische Daten

Schlagbohrmaschine |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nennaufnahmeleistung | W | 570 | 600 | 600 | 630
max. Abgabeleistung | W | 300 | 300 | 300 | 300
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000
Schlagzahl | min-1 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–48 000
Nenndrehmoment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 | 43 | 43 | 43
max. Bohr-Ø
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Mauerwerk | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Stahl | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Holz | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Rechts-/Linkslauf |  | ● | ● | ● | ●
Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Schutzklasse |  | / II | / II | / II | / II

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.