# Přídavná rukojeť (viz obrázek A)

- Elektrické nářadí používejte pouze s přídavnou rukojetí (9).

Přídavnou rukojeť (9) můžete nastavit do 12 poloh pro umožnění bezpečného pracovního postoje bez únavy.

Otočte dolní část přídavné rukojeti (9) ve směru ➊ a posuňte přídavnou rukojeť (9) natolik dopředu, abyste ji mohli otočit do požadované polohy. Poté přídavnou rukojeť (9) zatáhněte zase zpátky a dolní část znovu utáhněte ve směru ➋.

## Nastavení hloubky vrtání (viz obrázek A)

Pomocí hloubkového dorazu (10) lze nastavit požadovanou hloubku vrtání X.

Otočte dolní část přídavné rukojeti (9) proti směru hodinových ručiček a nasaďte hloubkový doraz (10).

Hloubkový doraz (10) vytáhněte natolik, aby vzdálenost mezi špičkou vrtáku a špičkou hloubkového dorazu (10) odpovídala požadované hloubce vrtání X.

Poté znovu utáhněte dolní část přídavné rukojeti (9) po směru hodinových ručiček.

Rýhování na hloubkovém dorazu (10) musí směřovat dolů.