# Papildoma rankena (žr. A pav.)

- Elektrinį įrankį naudokite tik su papildoma rankena (9).

Papildomą rankeną (9) galite nustatyti į 12 skirtingų padėčių ir tokiu būdu pasirinkti saugią ir nevarginančią darbinę padėtį.

Papildomos rankenos (9) apatinę dalį sukite kryptimi ➊ ir stumkite papildomą rankeną (9) pirmyn, kol galėsite palenkti ją į norimą padėtį. Po to papildomą rankeną (9) vėl patraukite atgal, o apatinę rankenos dalį vėl tvirtai užsukite ➋ kryptimi.

## Gręžimo gylio nustatymas (žr. A pav.)

Gylio ribotuvu (10) galima nustatyti pageidaujamą gręžimo gylį X.

Papildomos rankenos (9) apatinę dalį sukite prieš laikrodžio rodyklę ir įstatykite gylio ribotuvą (10).

Ištraukite gylio ribotuvą (10) tiek, kad atstumas tarp grąžto viršūnės ir gylio ribotuvo galo (10) būtų lygus norimam gręžimo gyliui X.

Vėl užveržkite papildomos rankenos (9) apatinę dalį, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

Ant gylio ribotuvo esantys grioveliai (10) turi būti nukreipti žemyn.