# Pótfogantyú (lásd a A ábrát)

- Az elektromos kéziszerszámát csak a (9) pótfogantyúval együtt használja.

A (9) pótfogantyút 12 különböző helyzetben lehet felszerelni, hogy ezzel egy biztonságos és fáradságmentes munkát lehessen biztosítani.

Forgassa el a (9) pótfogantyú alsó markolatát az ➊ forgásirányba és tolja annyira előre a (9) pótfogantyút, hogy azt el lehessen forgatni a kívánt helyzetbe. Ezután húzza ismét vissza a (9) pótfogantyút és húzza meg ismét szorosra a ➋ forgásirányban az alsó markolatot.

## A furatmélység beállítása (lásd a A ábrát)

A (10) mélységi ütközővel be lehet állítani a kívánt X furatmélységet.

Forgassa el a (9) pótfogantyú alsó markolatát az óramutató járásával ellenkező irányba és tegye be a (10) mélységi ütközőt.

Húzza ki annyira a (10) mélységi ütközőt, hogy a fúró csúcsa és a (10) mélységi ütköző csúcsa közötti távolság megfeleljen a kívánt X furatmélységnek.

Forgassa el ismét a (9) pótfogantyú alsó markolatát az óramutató járásával megegyező irányba és ezzel szorítsa meg azt.

A (10) mélységi ütköző recézetének lefelé kell mutatnia.