# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektrického nářadí. Elektrické nářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.

##

Pomocí přepínače směru otáčení (8) můžete změnit směr otáčení elektronářadí. Při stisknutém vypínači (7) to ale není možné.

Chod vpravo: Pro vrtání a zašroubování šroubů stiskněte přepínač směru otáčení (8) až nadoraz doleva.

Chod vlevo: Pro povolování, resp. vyšroubování šroubů stiskněte přepínač směru otáčení (8) až nadoraz doprava.

##

Vrtání a šroubování

Nastavte přepínač (5) na symbol „vrtání“.

Vrtání s příklepem

Nastavte přepínač (5) na symbol „vrtání s příklepem“.

Přepínač (5) citelně zaskočí a lze ho ovládat i při běžícím motoru.

##

Pro zapnutí elektronářadí stiskněte vypínač (7) a držte ho stisknutý.

Pro zajištění stisknutého vypínače (7) stiskněte aretační tlačítko (6).

Pro vypnutí elektrického nářadí uvolněte vypínač (7), resp. pokud je zaaretovaný aretačním tlačítkem (6), krátce stiskněte vypínač (7) a pak ho uvolněte.

##

Otáčky/příklepy zapnutého elektrického nářadí můžete plynule regulovat tím, jak moc stisknete vypínač (7).

Mírným stisknutím vypínače (7) dosáhnete nízkých otáček/příklepů. S přibývajícím tlakem se otáčky/příklepy zvyšují.