# Uvedenie do prevádzky

- Dodržte napätie siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia. Elektrické náradie označené pre napätie 230 V sa môže prevádzkovať aj s napätím 220 V.

##

Prepínačom smeru otáčania (8) môžete meniť smer otáčania elektrického náradia. Nie je to však možné vtedy, keď je stlačený vypínač (7).

Pravobežný chod: Na vŕtanie a zaskrutkovávanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania (8) doľava až na doraz.

Ľavobežný chod: Na povoľovanie, príp. vyskrutkovávanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania (8) doprava až na doraz.

##

Vŕtanie a skrutkovanie

Nastavte prepínač (5) na symbol „Vŕtanie“.

Vŕtanie s príklepom

Nastavte prepínač (5) na symbol „Príklepové vŕtanie“.

Prepínač (5) citeľne zaskočí a môže sa aktivovať aj pri bežiacom motore.

##

Na zapnutie elektrického náradia stlačte vypínač (7) a držte ho stlačený.

Na zaistenie stlačeného vypínača (7) zatlačte zaisťovacie tlačidlo (6).

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (7), príp. keď je zaisťovacím tlačidlom (6) zaaretovaný, stlačte krátko vypínač (7) a potom ho uvoľnite.

##

Otáčky/príklepy zapnutého elektrického náradia môžete plynulo regulovať tým, do akej miery stláčate vypínač (7).

Mierny tlak na vypínač (7) vyvolá nízke otáčky/príklepy. So zvyšovaním tlaku sa počet otáčok/frekvencia príklepu zvyšujú.