# Dados técnicos

Berbequim de percussão |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Potência nominal absorvida | W | 570 | 600 | 600 | 630
Máx. potência útil | W | 300 | 300 | 300 | 300
Número de rotações em vazio | r.p.m. | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
N° de impactos | i.p.m. | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Binário nominal | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Diâmetro da gola do veio | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Ø máx. de perfuração
Betão | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Alvenaria | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Aço | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Madeira | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Rotação à direita/esquerda |  | ● | ● | ● | ●
Faixa de aperto da bucha | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Classe de proteção |  | / II | / II | / II | / II

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.