# Dodatna drška (pogledaj sliku A)

- Električni alat koristite samo sa dodatnom drškom (9).

Dodatnu dršku (9) možete da podesite u 12 pozicija radi postizanja bezbednog položaja, koji ne zamara, tokom rada.

Okrenite donji deo dodatne drške (9) u smeru okretanja ➊ i gurnite dodatnu dršku (9) ka napred dok je ne budete mogli zakrenuti u željeni položaj. Potom opet nazad povucite dodatnu dršku (9) i okrenite donji deo u smeru okretanja ➋.

## Podešavanje dubine bušenja (videti sliku A)

Pomoću graničnika za dubinu (10) može se definisati željena dubina bušenja X.

Okrećite donji deo pomoćne ručke (9) suprotno smeru kretanja kazaljki na satu i postavite graničnik za dubinu (10).

Izvucite graničnik za dubinu (10) toliko da razmak između vrha bušilice i vrha graničnika za dubinu (10) odgovara željenoj dubini bušenja X.

Zatim ponovo čvrsto uvrnite donji deo pomoćne ručke (9) u smeru kretanja kazaljke na satu.

Otvor na graničniku za dubinu (10) mora biti usmeren prema dole.