# Смяна на работния инструмент

- При смяна на работния инструмент рабо‌тете с предпазни ръкавици. При продължителна работа патронникът може да се нагорещи силно.

##

Отворете патронника със зъбен венец (4) чрез завъртане докато инструментът може да се постави. Вкарайте инструмента.

Вкарайте ключа за патронник (14) в предвидените за целта отвори на патронника (4) и затегнете инструмента равномерно.

##

Задръжте здраво задната втулка (2) на бързозатегателния патронник (3) и завъртете предната втулка (1) по посока на въртене ➊, докато инструментът може да бъде вкаран. Вкарайте инструмента.

Задръжте задната втулка (2) на бързозатегателния патронник (3) и затегнете предната втулка (1) по посока на въртенето силно на ръка докато не чуете няколко прищраквания.

##

При работа с битове (12) трябва винаги да използвате универсално гнездо (13). Използвайте само битове, подходящи за главите на винтовете.

За завинтване поставяйте превключвателя "Пробиване/ударно пробиване" (5) винаги на символа "Пробиване".