# Výměna nástroje

- Při výměně nástroje noste ochranné rukavice. Sklíčidlo se může při delší práci silně zahřát.

##

Otáčením otevřete ozubené sklíčidlo (4) tak, aby bylo možné nasadit nástroj. Nasaďte nástroj.

Nasaďte kličku sklíčidla (14) do příslušných otvorů v ozubeném sklíčidle (4) a nástroj stejnoměrně upněte.

##

Pevně přidržte zadní objímku (2) rychloupínacího sklíčidla (3) a otočte přední objímku (1) ve směru ➊ tak, aby bylo možné nasadit nástroj. Nasaďte nástroj.

Pevně přidržte zadní objímku (2) rychloupínacího sklíčidla (3) a rukou silně utáhněte přední objímku (1) ve směru otáčení, dokud neuslyšíte několik cvaknutí.

##

Při použití šroubovacích bitů (12) byste měli vždy používat univerzální držák bitů (13). Použijte pouze šroubovací bity odpovídající hlavě šroubu.

Při šroubování nastavte přepínač „vrtání / vrtání s příklepem“ (5) vždy na symbol „vrtání“.