# Промена на алат

- При менување на алатот носете заштитни ракавици. За време на долготрајни работни процеси, главата за дупчење може да се вжешти.

##

Со вртење отворете ја запчестата глава за дупчење (4) додека не се отвори за да може да вметне алатот. Вметнете го алатот.

Клучот за затегнување на главата за дупчење (14) ставете го во соодветните отвори на запчестата глава за дупчење (4) и рамномерно затегнете го алатот.

##

Држете ја цврсто задната чаура (2) на брзозатегнувачката глава за дупчење (3) и свртете ја предната чаура (1) во правец на вртење ➊, додека не се вметне алатот. Вметнете го алатот.

Цврсто држете ја задната чаура (2) на брзозатегнувачката глава за дупчење (3) и рачно затегнете ја предната чаура (1) во правец на вртење, додека не слушнете неколку кликнувања.

##

При користење на битови за одвртувачот (12) секогаш треба да користите универзален држач за битови (13). Користете само битови што се соодветни на главата за навртување.

За навртување секогаш поставувајте го прекинувачот „Дупчење/ударно дупчење“ (5) на ознаката „Дупчење“.