# Technické údaje

Príklepová vŕtačka |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Menovitý príkon | W | 570 | 600 | 600 | 630
Max. výkon | W | 300 | 300 | 300 | 300
Voľnobežné otáčky | ot/min | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000
Frekvencia príklepu | min-1 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–48 000
Menovitý krútiaci moment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Priemer stopky vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Max. Ø vrtáka
Betón | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Murivo | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Oceľ | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Drevo | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Pravobežný/ľavobežný chod |  | ● | ● | ● | ●
Upínací rozsah skľučovadla | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II | / II

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.