# Tehniskie dati

Triecienurbjmašīna |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nominālā ieejas jauda | W | 570 | 600 | 600 | 630
Maks. izejas jauda | W | 300 | 300 | 300 | 300
Brīvgaitas griešanās ātrums | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Triecienu biežums | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominālais griezes moments | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Darbvārpstas aptveres diametrs | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Maks. urbuma Ø
Betonā | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Mūrī | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Tēraudā | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Kokā | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Griešanās virziens pa labi/pa kreisi |  | ● | ● | ● | ●
Urbjpatronas spriegošanas diapazons | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II | / II

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.