# Įrankių keitimas

- Įrankį keiskite mūvėdami apsauginėmis pirštinėmis. Atliekant ilgesnes darbo operacijas griebtuvas gali smarkiai įkaisti.

##

Sukdami atverkite vainikinį griebtuvą (4) tiek, kad galėtumėte įstatyti įrankį. Įstatykite įrankį.

Griebtuvo raktą (14) įstatykite į vainikinio griebtuvo (4) atitinkamą angą ir tolygiai veržkite įrankį.

##

Tvirtai laikykite greitojo užveržimo griebtuvo (3) užpakalinę įvorę (2) ir sukite priekinę įvorę (1) sukimosi kryptimi ➊, kol bus galima įstatyti darbo įrankį. Įstatykite įrankį.

Laikykite greitojo užveržimo griebtuvo (3) užpakalinę įvorę (2) ir sukite ranka priekinę įvorę (1) sukimosi kryptimi, kol išgirsite kelis spragtelėjimus.

##

Naudodami suktuvo antgalius (12), visuomet naudokite ir universalųjį antgalių laikiklį (13). Nau‌dokite tik varžto galvutei tinkamą suktuvo antgalį.

Norėdami sukti varžtus, veikimo režimų perjungiklį „Gręžimas/gręžimas su smūgiu“ (5) nustatykite ties simboliu „Gręžimas“.