# Empuñadura adicional (ver figura A)

- Utilice su herramienta eléctrica sólo con la empuñadura adicional (9).

Puede ajustar la empuñadura adicional (9) en 12 posiciones, para lograr una postura de trabajo segura y libre de fatiga.

Gire la parte inferior de la empuñadura adicional (9) en sentido de giro ➊ y desplace la empuñadura adicional (9) hacia delante, hasta que la pueda girar a la posición deseada. A continuación, tire la empuñadura adicional (9) de nuevo hacia atrás y vuelva a apretar la empuñadura adicional en sentido de giro ➋.

## Ajustar la profundidad de taladrado (ver figura A)

Con el tope de profundidad (10) se puede fijar la profundidad de taladrado X deseada.

Gire la parte inferior de la empuñadura adicional (9) en sentido antihorario y aplique el tope de profundidad (10).

Extraiga el tope de profundidad (10), hasta que la distancia entre la punta de la broca y la punta del tope de profundidad (10) corresponda a la profundidad de taladrado X deseada.

Luego, vuelva a apretar de nuevo la parte inferior empuñadura adicional (9) en sentido horario.

La acanaladura en el tope de profundidad (10) debe señalar hacia abajo.