# Extra handgreep (zie afbeelding A)

- Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de extra handgreep (9).

U kunt de extra handgreep (9) in 12 standen verstellen voor een veilige en comfortabele werkhouding.

Draait het onderste deel van de extra handgreep (9) in draairichting ➊ en schuif de extra handgreep (9) zo ver naar voren, dat deze in de gewenste stand kan worden gezwenkt. Trek de extra handgreep (9) dan weer terug en draai het onderste deel in draairichting ➋ weer vast.

## Boordiepte instellen (zie afbeelding A)

Met de diepteaanslag (10) kan de gewenste boordiepte X worden bepaald.

Draai het onderste deel van de extra handgreep (9) linksom en breng de diepteaanslag (10) aan.

Trek de diepteaanslag (10) zo ver naar buiten dat de afstand tussen de punt van de boor en de punt van de diepteaanslag (10) overeenkomt met de gewenste boordiepte X.

Draai vervolgens het onderste deel van de extra handgreep (9) rechtsom weer vast.

De ribbels op de diepteaanslag (10) moeten naar beneden wijzen.