# Käyttötarvikkeen vaihto

- Käytä käyttötarvikkeen vaihdossa työkäsineitä. Po‌ran‌is‌tuk‌ka saattaa kuumeta voimakkaasti pitkäaikaisessa käytössä.

##

Kierrä hammasistukkaa (4) auki, kunnes saat asennettua käyttötarvikkeen. Asenna käyttötarvike.

Aseta istukka-avain (14) hammasistukan (4) asiaankuuluviin reikiin ja kiristä käyttötarvike tasaisesti kiinni.

##

Pidä pikaistukan (3) takaholkista (2) kiinni ja kierrä etuholkkia (1) suuntaan ➊, kunnes käyttötarvikkeen saa asennettua paikalleen. Asenna käyttötarvike.

Pidä pikaistukan (3) takaholkista (2) kiinni ja kiristä etuholkkia (1) toisella kädellä voimakkaasti pyörimissuuntaan, kunnes kuulet monta perättäistä naksahdusta.

##

Ruuvauskärjillä (12) ruuvatessa kannattaa aina käyttää yleispidintä (13). Käytä vain ruuvin kantaan sopivia ruuvauskärkiä.

Säädä vaihtokytkin "poraus/iskuporaus" (5) aina "poraus"-symbolin kohdalle.