# Messa in funzione

- Osservare la tensione di rete! La tensione della sorgente di alimentazione dovrà corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell’elettroutensile. Gli elettroutensili con l’indicazione di 230 V possono essere collegati anche alla rete di 220 V.

##

Il commutatore del senso di rotazione (8) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (7) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

Rotazione destrorsa: per forare ed avvitare viti, premere il commutatore del senso di rotazione (8) verso sinistra, sino a battuta.

Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti, spingere verso destra, fino all’arresto, il commutatore del senso di rotazione (8).

##

Foratura ed avvitatura

Spostare il commutatore (5) sul simbolo «Foratura».

Foratura a percussione

Spostare il commutatore (5) sul simbolo «Foratura a percussione».

Il commutatore (5) si innesta in modo udibile e può anche essere azionato quando il motore è già avviato.

##

Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (7) e mantenerlo premuto.

Per bloccare l’interruttore ON/OFF (7), premere il tasto di blocco (6).

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore ON/OFF (7) oppure, se il tasto (6) è bloccato, premere brevemente l’interruttore ON/OFF (7), dopodiché rilasciarlo.

##

Ad elettroutensile acceso, è possibile regolare il numero di giri/numero di colpi in modo continuo, esercitando più o meno pressione sull’interruttore di accensione/spegnimento.(7).

Premendo leggermente l’interruttore di accensione/spegnimento (7) si otterrà un numero di giri/numero di colpi ridotto.Aumentando la pressione si aumenta il numero di giri/numero di colpi.