# Rękojeść dodatkowa (zob. rys. A)

- Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z zamontowaną rękojeścią dodatkową (9).

Rękojeść dodatkową (9) można ustawić w 12 pozycjach, co umożliwia pracę w pozycji najbardziej wygodnej i bezpiecznej dla obsługującego.

Odkręcić dolną część rękojeści dodatkowej (9) w kierunku ➊ i przesunąć rękojeść dodatkową (9) na tyle do przodu, aby można ją było ustawić w żądanej pozycji. Następnie pociągnąć rękojeść dodatkową (9) do pozycji wyjściowej i mocno dokręcić dolną część chwytu w kierunku ➋.

## Ustawianie głębokości wiercenia (zob. rys. A)

Za pomocą ogranicznika głębokości (10) można ustawić żądaną głębokość wiercenia X.

Odkręcić dolną część rękojeści dodatkowej (9) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zamocować ogranicznik głębokości (10).

Wysunąć ogranicznik głębokości (10) na tyle, aby odległość pomiędzy końcówką wiertła a końcówką ogranicznika głębokości odpowiadała (10) żądanej głębokości wiercenia X.

Następnie ponownie dokręcić dolną część rękojeści dodatkowej (9) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Rowki na ograniczniku głębokości (10) powinny znajdować się od dołu.