# Caractéristiques techniques

Perceuse à percussion |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Puissance absorbée nominale | W | 570 | 600 | 600 | 630
Puissance débitée maxi | W | 300 | 300 | 300 | 300
Régime à vide | tr/min | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000
Fréquence de frappe | min-1 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–48 000
Couple nominal | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Collet de broche | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Ø de perçage maxi
Béton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Maçonnerie | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Acier | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Bois | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Réversibilité droite/gauche |  | ● | ● | ● | ●
Plage de serrage du ‌mandrin | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Indice de protection |  | / II | / II | / II | / II

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.