# Műszaki adatok

Ütvefúró gép |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 570 | 600 | 600 | 630
Max. leadott teljesítmény | W | 300 | 300 | 300 | 300
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Ütésszám | perc-1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Névleges forgatónyomaték | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Tengelynyakátmérő | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Max. fúróátmérő
Betonban | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Téglafalban | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Acélban | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Fában | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Jobbra forgás/balra forgás |  | ● | ● | ● | ●
Tokmány befogási tartománya | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Súly az EPTA-Procedure 01:2014 (01:2014 EPTA-eljárás) szerint | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II | / II

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.