# Wymiana narzędzi roboczych

- Do wymiany narzędzi roboczych należy używać rękawic ochronnych. Podczas dłuższej pracy uchwyt wiertarski może się mocno nagrzać.

##

Otworzyć zębaty uchwyt wiertarski (4), obracając go na tyle, aby możliwe było osadzenie narzędzia roboczego. Włożyć narzędzie ro‌bo‌cze.

Włożyć klucz do uchwytu wiertarskiego (14) w odpowiednie otwory zębatego uchwytu wiertarskiego (4) i równomiernie zablokować narzędzie robocze.

##

Przytrzymać tuleję tylną (2) szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego (3) i obrócić tuleję przednią (1) w kierunku ➊ na tyle, aby możliwe było osadzenie narzędzia roboczego. Włożyć narzędzie ro‌bo‌cze.

Przytrzymać tuleję tylną (2) szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego (3) i ręką mocno obracać tuleję przednią (1) w kierunku, aż będzie słyszalne kilkakrotne kliknięcie.

##

Podczas stosowania końcówek wkręcających (12) należy zawsze używać uniwersalnego uchwytu do końcówek (13). Należy stosować wyłącznie końcówki wkręcające pasujące do łba wkręta.

Przed rozpoczęciem wkręcania należy przestawić przełącznik „wiercenie / wiercenie z udarem” (5) na symbol „wiercenie”.