# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

##

С помощта на превключвателя (8) можете да сменяте посоката на въртене на електро‌инструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пусков прекъсвач (7).

Въртене надясно: За пробиване и завиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене (8) до упор наляво.

Въртене наляво: За развиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене (8) до упор надясно.

##

Пробиване и завиване

Поставете превключвателя (5) на символа "Пробиване".

Ударно пробиване

Поставете превключвателя (5) на символа "Ударно пробиване".

Превключвателят (5) попада в позиция с отчетливо прещракване и може да бъде превключван и при работещ електродвигател.

##

За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (7).

За застопоряване на натиснатия пусков прекъсвач (7) натиснете бутона (6).

За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач (7), съответно ако е застопорен с бутона (6), първо натиснете краткотрайно и след това отпуснете пусковия прекъсвач (7).

##

В зависимост от силата на натискане на пусковия прекъсвач (7) можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене/честотата на ударите на работещия електроинструмент.

Лекият натиск върху пусковия прекъсвач (7) предизвиква малка скорост на въртене/ниска честота на ударите. С увеличаване на натиска се увеличава и скоростта на въртене, респ. честотата на ударите.