# İlave tutamak (Bkz.: Resim A)

- Elektrikli el aletinizi sadece ilave tutamakla kullanın (9).

Güvenle ve yorulmadan çalışabilmek için ilave tutamağı (9) 12 pozisyona ayarlayabilirsiniz.

İlave tutamağın alt tutamak parçasını (9) ➊ yönüne itin ve ilave tutamağı (9) istediğiniz pozisyona getirene kadar öne itin. Sonra ilave tutamağı (9) tekrar geri çekin ve alt tutamak parçasını ➋ yönüne tekrar sıkın.

## Delme derinliğinin ayarlanması (bkz. Resim A)

Derinlik mesnedi (10) ile istenen delme derinliği X belirlenebilir.

İlave tutamağın alt tutamak parçasını (9) saat yönünün tersine döndürün ve derinlik mesnedini (10) yerleştirin.

Derinlik mesnedini (10), matkap ucu ile derinlik mesnedi (10) ucu arasındaki mesafe istenen delme derinliğine X denk olana kadar dışarı çekilmelidir.

Sonra ilave tutamağın alt tutamak parçasını (9) saat yönünde tekrar döndürün.

Derinlik mesnedi (10) üzerindeki oluklu kısım aşağıya bakmalıdır.