# Uporaba

- Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.

##

S preklopnim stikalom smeri vrtenja (8) lahko spremenite smer vrtenja električnega orodja. Pri pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (7) spreminjanje smeri vrtenja ni možno.

Desno: za vrtanje in privijanje vijakov potisnite stikalo za preklop smeri vrtenja (8) v levo do prislona.

Vrtenje v levo za rahljanje oz. odvijanje vijakov pomaknite stikalo za preklop smeri (8) na skrajno desno.

##

Vrtanje in vijačenje

Preklopite preklopno stikalo (5) na simbol „vrtanje“.

Udarno vrtanje

Preklopite preklopno stikalo (5) na simbol „udarno vrtanje“.

Preklopno stikalo (5) se občutno zaskoči in ga lahko uporabite tudi, kadar motor deluje.

##

Za zagon električnega orodja pritisnite na stikalo za vklop/izklop (7) in ga držite pritisnjenega.

Za blokiranje pritisnjenega stikala za vklop in izklop (7) pritisnite zaporno tipko (6).

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (7) oz., če je blokirano z zaporno tipko (6) , na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop (7) in ga nato izpustite.

##

Število vrtljajev/udarcev vklopljenega električnega orodja lahko brezstopenjsko upravljate glede na to, kako globoko pritisnete stikalo za vklop/izklop (7).

Rahel pritisk na stikalo za vklop/izklop (7) povzroči nizko število vrtljajev/udarcev. Z vse močnejšim pritiskanjem stikala pa se število vrtljajev/število udarcev zvišuje.