# Zamjena alata

- Nosite zaštitne rukavice pri zamjeni alata. Stezna glava može se kod duljih radnih postupaka jako zagrijati.

##

Otvarajte steznu glavu s nazubljenim vijencem (4) okretanjem sve dok ne možete umetnuti alat. Umetnite alat.

Utaknite ključ stezne glave (14) u odgovarajuće provrte stezne glave s nazubljenim vijencem (4) i ravnomjerno stegnite alat.

##

Čvrsto držite stražnju čahuru (2) brzostezne glave (3) i okrećite prednju čahuru (1) u smjeru rotacije ➊ sve dok ne možete umetnuti alat. Umetnite alat.

Čvrsto držite stražnju čahuru (2) brzostezne glave (3) i rukom snažno okrenite prednju čahuru (1) u smjeru rotacije sve dok ne čujete nekoliko klikova.

##

Pri uporabi bitova izvijača (12) uvijek trebate koristiti univerzalni držač (13). Koristite samo bitove izvijača koji odgovaraju glavi vijka.

Za uvrtanje vijaka preklopku „Bušenje/udarno bušenje“ (5) uvijek stavite na simbol „Bušenje“.