# البيانات الفنية

المثقاب الدقاق |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 570 | 600 | 600 | 630
أقصى قدرة خرج | واط | 300 | 300 | 300 | 300
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة-1 | 50–‎3000‏ | 50–‎3000‏ | 50–‎3000‏ | 50–‎3000‏
عدد الطرقات | min-1 | 0–‎45000‏ | 0–‎45000‏ | 0–‎45000‏ | 0–‎48000‏
عزم الدوران الاسمي | نيوتن متر | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
قطر عنق محور الدوران | مم | 43 | 43 | 43 | 43
أقصى قطر ثقب
خرسانة | مم | 12 | 12 | 12 | 13
الجدران | مم | 12 | 12 | 12 | 13
فولاذ | مم | ‎10 | ‎10 | ‎10 | ‎10
خشب | مم | 25 | 25 | 25 | 25
دوران يميني/يساري |  | ● | ● | ● | ●
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | 1,5–13‏ | 2–13‏ | 2–13‏ | 2–13‏
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014 | كجم | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
فئة الحماية |  | / II | / II | / II | / II

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.