# Technische gegevens

Klopboormachine |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 570 | 600 | 600 | 630
Max. afgegeven vermogen | W | 300 | 300 | 300 | 300
Onbelast toerental | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Aantal slagen | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominaal draaimoment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Ashalsdiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Max. boor-Ø
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Metselwerk | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Staal | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Hout | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Rechts-/linksdraaien |  | ● | ● | ● | ●
Boorhouderspanbereik | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II | / II

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.