# Tehnički podaci

Udarna bušilica |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nazivna primljena snaga | W | 570 | 600 | 600 | 630
Maks. predana snaga | W | 300 | 300 | 300 | 300
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Broj udaraca | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nazivni zakretni moment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Promjer grla vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Maks. promjer bušenja
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Zidovi | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Čelik | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Drvo | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Desni/lijevi hod |  | ● | ● | ● | ●
Stezno područje stezne glave | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II | / II

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.